**Базовая маркировка:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | | А2 | | А3 | | А4 | | А5 | | А6 | | А7 | | А8 | | А9 | | А10 | | А11 | | А12 | | А13 | | А14 | | А15 | | А16 | | А17 | | А18 | | А19 | | А20 | |
| B1 | | B2 | | B3 | | B4 | | B5 | | B6 | | B7 | | B8 | | B9 | | B10 | | B11 | | B12 | | B13 | | B14 | | B15 | | B16 | | B17 | | B18 | | B19 | | B20 | |

**Маркировка для PLC-S-CPU-1616 и PLC-S-CPU-1616-SD:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X00 | | X02 | | X04 | | X06 | | COM1 | | X08 | | X0A | | X0C | | X0E | | COM2 | | Y10 | | Y12 | | Y14 | | Y16 | | 24 В  DC | | Y18 | | Y1A | | Y1C | | Y1E | | GND  COM | |
| X01 | | X03 | | X05 | | X07 | | COM1 | | X09 | | X0B | | X0D | | X0F | | COM2 | | Y11 | | Y13 | | Y15 | | Y17 | | 24 В  DC | | Y19 | | Y1B | | Y1D | | Y1F | | GND  COM | |

**Маркировка для PLC-S-EMD-1616:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X00 | | X02 | | X04 | | X06 | | COM1 | | X08 | | X0A | | X0C | | X0E | | COM2 | | Y10 | | Y12 | | Y14 | | Y16 | | 24 В  DC | | Y18 | | Y1A | | Y1C | | Y1E | | GND  COM | |
| X01 | | X03 | | X05 | | X07 | | COM1 | | X09 | | X0B | | X0D | | X0F | | COM2 | | Y11 | | Y13 | | Y15 | | Y17 | | 24 В  DC | | Y19 | | Y1B | | Y1D | | Y1F | | GND  COM | |

**Маркировка для PLC-S-EMD-3200:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X00 | | X02 | | X04 | | X06 | | X08 | | X0A | | X0C | | X0E | |  | | COM1 | | X10 | | X12 | | X14 | | X16 | | X18 | | X1A | | X1C | | X1E | |  | | COM  2 | |
| X01 | | X03 | | X05 | | X07 | | X09 | | X0B | | X0D | | X0F | |  | | COM1 | | X11 | | X13 | | X15 | | X17 | | X19 | | X1B | | X1D | | X1F | |  | | COM2 | |

**Маркировка для PLC-S-EMD-0032:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y00 | | Y02 | | Y04 | | Y06 | | Y08 | | Y0A | | Y0C | | Y0E | |  | | 24 В DC | | Y10 | | Y12 | | Y14 | | Y16 | | Y18 | | Y1A | | Y1C | | Y1E | |  | | GND  COM | |
| Y01 | | Y03 | | Y05 | | Y07 | | Y09 | | Y0B | | Y0D | | Y0F | |  | | 24 В DC | | Y11 | | Y13 | | Y15 | | Y17 | | Y19 | | Y1B | | Y1D | | Y1F | |  | | GND  COM | |