**Базовая маркировка:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 | А11 | А12 | А13 | А14 | А15 | А16 | А17 | А18 | А19 | А20 |
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 |

**Маркировка для PLC-S-CPU-1616 и PLC-S-CPU-1616-SD:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X00 | X02 | X04 | X06 | COM1 | X08 | X0A | X0C | X0E | COM2 | Y10 | Y12 | Y14 | Y16 | 24 ВDC | Y18 | Y1A | Y1C | Y1E | GNDCOM |
| X01 | X03 | X05 | X07 | COM1 | X09 | X0B | X0D | X0F | COM2 | Y11 | Y13 | Y15 | Y17 | 24 ВDC | Y19 | Y1B | Y1D | Y1F | GNDCOM |

**Маркировка для PLC-S-EMD-1616:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X00 | X02 | X04 | X06 | COM1 | X08 | X0A | X0C | X0E | COM2 | Y10 | Y12 | Y14 | Y16 | 24 ВDC | Y18 | Y1A | Y1C | Y1E | GNDCOM |
| X01 | X03 | X05 | X07 | COM1 | X09 | X0B | X0D | X0F | COM2 | Y11 | Y13 | Y15 | Y17 | 24 ВDC | Y19 | Y1B | Y1D | Y1F | GNDCOM |

**Маркировка для PLC-S-EMD-3200:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X00 | X02 | X04 | X06 | X08 | X0A | X0C | X0E |  | COM1 | X10 | X12 | X14 | X16 | X18 | X1A | X1C | X1E |  | COM2 |
| X01 | X03 | X05 | X07 | X09 | X0B | X0D | X0F |  | COM1 | X11 | X13 | X15 | X17 | X19 | X1B | X1D | X1F |  | COM2 |

**Маркировка для PLC-S-EMD-0032:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y00 | Y02 | Y04 | Y06 | Y08 | Y0A | Y0C | Y0E |  | 24 В DC | Y10 | Y12 | Y14 | Y16 | Y18 | Y1A | Y1C | Y1E |  | GNDCOM |
| Y01 | Y03 | Y05 | Y07 | Y09 | Y0B | Y0D | Y0F |  | 24 В DC | Y11 | Y13 | Y15 | Y17 | Y19 | Y1B | Y1D | Y1F |  | GNDCOM |